**Príloha č. 5**

**TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA**

Sporáky s rúrou - 2 kusy

- horáky plynové, liatinové s reguláciou výkonu 4 kusy - 6 kW

- rúra elektrická statická , veľkosť rúry je pre gastronádoby GN/2/1 (650x530)

- ochrana IPX-4

- konštrukcia s nehrdzavejúcej ocele

- tesnenie dverí o hrúbke 40 mm

- rozmery sporáka 80x90x90 cm

Vypracovala: Ing.Dobálová

Košice, 23.7.2019